COWON Q5 Flash UI Mod

Данный Mod представляет собой дополнение к стандартной оболочке COWON Q5.
Он создаёт окно с Flash-содержимым поверх стандартных кнопок интерфейса.

Файлы:
        
inj_spi.dll        - главный модуль Mod'a
                     вызов на него устанавливается внутри COWON_Q5_MAIN.exe вместо вызова PSC_SPI.dl
inj_spi.dll(ENG)   - English version, rename it to inj_spi.dll
Launch.cfg         - конфигурация запускаемых приложений и кнопок
                     (кнопки настроены только для P5!)
MAINMENU.swf       - Flash-интерфейс от Cowon P5
COWON_V5W.swf      - Flash-интерфейс от Cowon V5W
COWON_V5W_BLUE.swf - Flash-интерфейс от Cowon V5W
COWON_V5S.swf      - Flash-интерфейс от Cowon V5S

Возможности:
     
1. Расширены возможности статусной строки.
  В окне оболочки добавлены "горячие зоны"
  Левый нижний угол - вызов меню Пуск
  Правый нижний угол - вызов клавиатуры (только в главном окне!)
  "Замочек" - скрытие/показ Flash-окна
  "Батарея" - меню Мода

2. Кнопки на корпусе и пульте могут быть настроены для любых окон независимо.
3. Кнопки на корпусе работают в любом режиме, независимо от состояния блокировки.
Кнопки могут быть настроены для каждого конкретного окна или по умолчанию.
В прилагаемой конфигурации кнопки корпуса настроены для листания страниц в AlReader. 
А кнопки на пульте настроены как стрелочки и Enter для всех окон.

4. В системном трее добавлен значок для вызова меню Мода

5. В диалоге опций можно сделать ускорение загрузки - не дожидаться запуска Explorer'a.

Обычно, при загрузке сначала отображается окно Explorer'a, 
которое пересчитывает значки на рабочем столе, а только потом запускается оболочка.
Оболочка ждет завершения запуска Explorer'a
-------------------------------
В реестре :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch50"="explorer.exe"
"Depend98"=hex:1e,00,32,00
"Launch98"="\\Windows\\COWON_Q5_LAUNCHER.exe"
Если прописать "Depend98"=hex:1e,00
То оболочка не будет ждать завершения запуска Explorer'a.
-------------------------------

6. Добавлены настройки яркости.

Десяти стандартным значениям можно задать свой уровень яркости от 2200 до FFFF.
Используется 16-тиричное представление.
Стандартные уровни: 10 штук с 4FFF по DFFF.
Переходя по списку в диалоге настроек яркости, каждому из значений можно назначить свою яркость.

Минимальное значение яркости 2200.
Максимальное значение EFFF.
При дальнейшем увеличении изменений не замечено.

Кнопка "Равномерно" поровну распределяет промежуточные яркости между первым и последним значениями.


7. Опция "Не показывать при старте" - запустится в классическом виде, как если нажать на замочек.








